1. Demontaż z sufitu rzutnika i ekranu z przeznaczeniem do ponownego montażu.
2. Rozebranie obicia ścian z desek boazeryjnych, demontaż ze ścian luster w ramach drewnianych, rozebranie sufitu podwieszanego, wykucie z muru podokienników drewnianych, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
3. Zamurowanie wnęki w ścianie – ustawienie cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
4. Demontaż ościeżnic z drzwi (świetlica, kuchnia, toaleta)
5. Wykucie otworu drzwiowego w toalecie do korytarza
6. Zamurowanie otworu drzwiowego w toalecie
7. Montaż podokienników z płyty postforming
8. Montaż i uzupełnienie cokolików o wysokości 10 cm w miejscu zdemontowanej boazerii
9. Montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych – wejściowe do toalety z korytarza, drzwi wejściowe do świetlicy wyposażone w zamki oraz drzwi przesuwnych do pomieszczania kuchni
10. Demontaż rolet materiałowych okiennych wewnętrznych i montaż nowych w ramach okien, prowadnice.
11. Wyrównanie poziomu w korytarzu poprzez budowę stopnia
12. Naprawa posadzki poprzez wymianę uszkodzonych płytek
13. Montaż sufitu podwieszanego modułowego o wym. 60x60cm o konstrukcji metalowej
14. Demontaż wyposażenia oraz armatury w toalecie, przeniesienie umywalki, montaż nowej armatury i wyposażenie ( w tym lampy), położenie płytek ceramicznych
15. Szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów w świetlicy, toalecie i korytarzu
16. Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu świetlicy i toalecie
17. Wykonanie wentylacji pomieszczenia toalety poprzez dach
18. Rozbudowa rozdzielni elektrycznej na korytarzu poprzez umiejscowienie trzech układów pomiarowych (podliczników).